# Установка старой прошивши на телефон с Pixel Experience

Я перепрошивал Oneplus 7T на его родную прошивку 2 раза. Каждая прошивка вызывала у меня много вопросов и чуть не превращал телефон в кирпич. Это руководство я пишу для будущего себя и всех, кто столкнется с подобной задачей, чтобы вы могли избежать ошибок и не окирпичить свой телефон. Для возврата на старую прошивку необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачиваем с официального сайта инструмент Android Debug Bridge (ADB). Он понадобится для открытия загрузчика телефона, через который устанавливается утилита Recovery (напр. TWRP). ADB нужен именно официальный, другие могут работать некорректно (на практике у меня просто не загружалась прошивка пока я не скачал инструмент с официального сайта)
2. Скачать Recovery с расширением .img (напр. TWRP)
3. Включить в телефоне отладку по USB. Это можно сделать в меню разработчика при включенном режиме разработчика
4. Подключаем телефон к ПК через хороший кабель
5. Загрузить телефон в режиме fastboo. Для этого есть 2 способа:

* через терминал и ADB передать команду: *adb reboot bootloader*
* перезагрузить телефон и при включении зажать правильные клавиши (на Oneplus 7T это клавиша включения и «минус громкость»)

1. Проверить, что компьютер видит телефон телефон командой ADB: *fastboot devices*
2. Установить Recovery командой ADB: *fastboot flash recovery <образ>*. Образ – это файл Recovery и путь до него (относительный или абсолютный). Например: “./Document/rec.img”
3. Запустить перезагрузку телефона командой ADB: *fastboot reboot*